# language definitions "nls/de/DIA_de@latin1"
# 3.2.1
**** TalWnd
0001 DefMode=0 ist erforderlich!
0010 Das Initialfeld \"%s\" wurde nicht gefunden!
0014 Fehler im Header von \"%s\"!
0015 Parameter VALDEF erforderlich im Kopf von Datei \"%s\"!
0016 Parameter in \"%s\" inkonsistent!
0017 Struktur von \"%s\" inkonsistent!
0020 Der Parameter uref kann nicht bestimmt werden!
0021 Ungeeignetes Windfeld %s (Va=%4.2lf)!
0025 Array kann nicht angelegt werden!
0035 WND: *** Abbruch nach %d Iterationen!
0036 WND: *** %d Iterationen sind nicht ausreichend für Netz (%d,%d) Schritt %d!
0037 WND: %d Iterationen
0038 Keine Konvergenz für Netz (%d,%d) Schritt (%d)!
0039 @Restdivergenz = %5.3f (%d %d%d)  
0040 @Restdivergenz = %5.3f (%d)  
0042 Die maximale Restdivergenz ist deutlich zu groß (>%1.1f)!\nDas Programm wurde abgebrochen, da das erzeugte Windfeld\nnicht für eine Ausbreitungsrechnung geeignet ist.\n
0046 Datei \"%s\" kann nicht geschrieben werden!
0048 Ungeeignetes Rechennetz: Gebäudezelle am Rand des Netzes bei i=%d, j=%d, k=%d\n    (siehe Datei \"%s\").\n    Zwischen Gebäudezelle und Rand ist mindestens eine freie Zelle erforderlich!
0049 WND: Netz:(%d,%d),  Gelände: H=%1.1f m  L=%1.1f m,  Deckel:%s 
0050 WND: \"%s\" gefunden und verwendet.
0051 WND: %s ausgeschrieben
0057 Fehler bei der Berechnung des Geschwindigkeitsfeldes!
0074 WND: %d Objekte definiert
0078 Keine Geländeprofile gefunden!
0080 WND: Die Option SORRELAX wird verwendet.
0081 WND: Berechnung des Windfeldes
0082 %s,  Version %s  %s
0083 Aufruf: taldia <Pfad> [Optionen]
0084 Option: -v<Stufe>   Ausgabe-Stufe für das Protokoll (1)
0085         -t          Ausgabe im Text- statt im Binärformat.
0086         -oGRIDONLY  Schreibe Netz-Informationen aus und beende dann.
0087         -B<WindLib> Verwende das Verzeichnis <WindLib> (%s).
0088         -i<Datei>   Name der Meteorologie-Datei (%s)
0089         -w<Hex>     Schreibe zusätzliche Windfelder aus.
0090 @%s wegen eines Fehlers abgebrochen.
0091 @%s wegen eines Eingabe-Fehlers beendet.
0092 @%s ohne Fehler beendet.
0093 TALdia abgebrochen
0094 @%s %s: Berechnung von Windfeldbibliotheken.
0095 In dem Verzeichnis \"%s\" kann nicht gearbeitet werden!
0096 Erstellungsdatum des Programms: %s\n
0097 Das Programm läuft auf dem Rechner \"%s\".\n
0098 Eine Windfeldbibliothek wird nur bei komplexem Gelände erzeugt!
0099 Eine Windfeldbibliothek kann nicht angelegt werden!
0100      Fortschritt: %4.1f %%     \r
0101 Gitter-Dateien wurden erzeugt, keine Windfeldberechnung.
0102 Eine Windfeldbibliothek für %d Situationen wurde erstellt.
0103 Der maximale Divergenzfehler ist %1.3f (%d).
0104 Das angegebene Arbeitsverzeichnis \"%s\" existiert nicht!
0105 Die Eingabedatei \"%s/austal.txt\" existiert nicht!
0106 Das Verzeichnis \"%s\" kann nicht angelegt werden!
0107 Existierende Windfeldbibliothek \"%s\" wurde nicht gelöscht!
0108 \n>>> Abweichung vom Standard!\n>>> Es werden die vorhandenen DEF-Dateien im Unterordner work verwendet!\n
**** TalInp
0000 BLM-Option erfordert NOSTANDARD!
0001 keine BLM-Optionen erlaubt bei expliziter Vorgabe der BLM-Version!
0002 Optionen SPREAD und PRFMOD dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden!
0003 Interner Fehler!
0004 *** Ungültiger Komponenten-Name \"%s\" *** (TalInp.getCmpIndex)\n
0005 Dem Parameter ist kein Wert zugeordnet.
0006 Dem Parameter sind zu viele Werte zugeordnet.
0007 Die als Wert angegebene Zeichenkette ist zu lang.
0008 Der Name des Parameters ist unbekannt.
0009 Die Werte sind keine gültigen Zahlendarstellungen.
0010 Der Parameter kann nicht zeitabhängig definiert sein.
0011 Anzahl der erwarteten Werte: %d, gefunden: %d.
0012 Die Datei \"%s\" kann nicht gelesen werden!
0013 ============================= Beginn der Eingabe ============================\n
0014 Fehler in Eingabezeile %d: %s\n%s
0015 ============================== Ende der Eingabe =============================\n
0017 Standard-Kataster %s (%08x) wird verwendet.\n
0018 Vom Standard-Kataster abweichende Datei %s (%08x) wird verwendet.
0021 Z0: Ausschnitt für Quelle %02d (x=%1.1lf,y=%1.1lf,h=%1.1lf):
0023 Z0: Darstellung in Zone %d: Quelle %02d (%1.0lf, %1.0lf) -> (%1.0lf, %1.0lf)\n
0024 Die maximale Steilheit des Geländes
0025  in Netz %d
0026  ist %1.2lf (%1.2lf).\n
0027 Die Geländedatei \"%s\" existiert nicht!
0034 Geländedatei \"%s\" kann nicht eingelesen werden!
0035 Geländeprofil \"%s\" kann nicht ausgeschrieben werden!
0036 Rechengebiet und Geländedatei sind nicht im gleichen\nKoordinatensystem/Meridianstreifen definiert (explizit setzen)!
0037 Rechengebiet: %7.0lf < x < %7.0lf,  %7.0lf < y < %7.0lf\n
0038 Geländedatei: %7.0lf < x < %7.0lf,  %7.0lf < y < %7.0lf\n
0039 Das Rechengebiet liegt nicht im digitalisierten Bereich!
0040 Es ist kein Netz definiert!
0041 Netze müssen zunehmende Maschenweite besitzen!
0042 Maschenweite nimmt nicht um den Faktor 2 zu!
0043 Linker Rand (x0) muss angegeben sein!
0044 Unterer Rand (y0) muss angegeben sein!
0045 Linker Rand (x0) von Netz %d nicht angepasst!
0046 Unterer Rand (y0) von Netz %d nicht angepasst!
0047 Ungültige Zahl von x-Intervallen (nx) in Netz %d!
0048 Gerade Anzahl von x-Intervallen (nx) erforderlich in Netz %d!
0049 Rechter Rand (x3) von Netz %d nicht angepasst!
0050 Ungültiger Wert für den rechten Rand (x3) von Netz %d!
0051 Anzahl der x-Intervalle (nx) nicht angegeben!
0052 Linker innerer Rand (x1) von Netz %d nicht angepasst!
0053 Rechter innerer Rand (x2) von Netz %d nicht angepasst!
0054 Ungültige Zahl von y-Intervallen (ny) in Netz %d!
0055 Gerade Anzahl von y-Intervallen (ny) erforderlich in Netz %d!
0056 Oberer Rand (y3) von Netz %d nicht angepasst!
0057 Ungültiger Wert für den oberen Rand (y3) von Netz %d!
0058 Anzahl der y-Intervalle (ny) nicht angegeben!
0059 Unterer innerer Rand (y1) von Netz %d nicht angepasst!
0060 Oberer innerer Rand (y2) von Netz %d nicht angepasst!
0061 Es darf nur ein Netz mit der gröbsten Maschenweite geben!
0062 Netz %d ist nicht in einem gröberen Netz enthalten!
0063 Innengebiete gleichmaschiger Netze (%d und %d) sollten nicht überlappen!
0064 Die Anzahl der x-Intervalle von Netz %d ist größer als %d!
0065 Die Anzahl der y-Intervalle von Netz %d ist größer als %d!
0066 Der Parameter \"%s\" erfordert die Option NOSTANDARD!
0067 Die Option %s erfordert die Option NOSTANDARD!
0068 Der Parameter \"%s\" erfordert die Option NOTALUFT!
0069 Der Parameter \"%s\" ist nicht als zeitabhängig deklariert und wird ignoriert.
0070 Eine Vorgabe der Mischungsschichthöhe ist bei einer AKS-Rechnung nicht möglich!
0075 Niederschlag (nasse Deposition) kann bei einer AKS-Rechnung nicht berücksichtigt werden!
0076 Es dürfen nicht gleichzeitig Gauß/Krüger-Koordinaten (gx,gy)\nund UTM-Koordinaten (ux,uy) angegeben werden!
0077 Unvollständige Vorgabe von Gauß/Krüger- oder UTM-Koordinaten!
0078 Wenn keine Gauß/Krüger- oder UTM-Koordinaten angegeben\nsind, muss eine Rauigkeitslänge z0 angegeben werden!
0079 Für z0 ist ein unzulässiger Wert angegeben!
0080 Die Qualitätsstufe qs hat einen unzulässigen Wert!
0081 Es sind keine Quellen definiert!
0082 Es sind keine Schornsteinhöhen hq angegeben!
0083 Die Höhe hq der Quelle %d hat einen unzulässigen Wert (>500m)!
0084 Die Höhe hq der Quelle %d beträgt weniger als 10 m.
0085 Die Ausdehnung aq der Quelle %d hat einen unzulässigen Wert!
0086 Die Ausdehnung bq der Quelle %d hat einen unzulässigen Wert!
0087 Die Ausdehnung cq der Quelle %d hat einen unzulässigen Wert (>500m)!
0088 Der Durchmesser dq der Quelle %d hat einen unzulässigen Wert!
0089 Die Austrittsgeschwindigkeit vq der Quelle %d hat einen unzulässigen Wert!
0091 Der Drehwinkel wq der Quelle %d hat einen unzulässigen Wert!
0092 Der Index für eine Rasterquelle %02d.iq ist nicht ganzzahlig!
0093 Die Rasterquellen-Datei '%s' fehlt!
0094 Das Verzeichnis '%s' für Rasterquellen fehlt!
0095 Die Länge des Gebäudes %d hat einen unzulässigen Wert (<0)!
0096 Gebäude %d: Für bb<0 (Kühlturm) muss ab=0 gesetzt sein!
0097 Die Höhe des Gebäudes %d hat einen unzulässigen Wert (<0)!
0098 Die maximale Gebäudehöhe beträgt %1.1f m.
0099 Die Qualitätsstufe qb hat einen unzulässigen Wert!
0100 Es sind keine vertikalen Intervalle definiert!
0101 Das vertikale Raster muss bei h=0 beginnen!
0102 Die h-Werte des vertikalen Rasters müssen monoton ansteigen!
0103 Angabe des vertikalen Rasters hh ignoriert!
0104 Festlegung des Vertikalrasters:\n%s
0105 Festlegung des Rechennetzes:\n
0106 Die Quelle %d liegt außerhalb des Rechengebietes!
0107 Der Wert von z0 konnte nicht bestimmt werden. Ursache:
0108 Datei \"%s\" nicht gefunden oder fehlerhaft.
0109 Datei \"%s\": Linker Rand (xmin) nicht definiert.
0110 Datei \"%s\": Unterer Rand (ymin) nicht definiert.
0111 Datei \"%s\": Zellgröße (delta) nicht definiert.
0112 Datei \"%s\": Koordinatensystem (ggcs) nicht definiert\noder ungültig (erlaubte Werte: UTM oder GK).
0113 Datei \"%s\": Datenteil ist nicht 2-dimensional (dims 2).
0114 Datei \"%s\": Der unterste Wert (lowb) von Index j ist nicht gleich 1.
0115 Datei \"%s\": Die Indexgrenzen (lowb, hghb) von Index i sind nicht identisch.
0116 Datei \"%s\": Die Indexsequenz (sequ) nicht definiert.
0117 Datei \"%s\": Die Indexsequenz (sequ) ist nicht \"j-,i+\".\nDie Daten müssen genordet abgespeichert sein. Jede Zeile (x-Richtung)\nbesteht aus einer Zeichenkette mit Zahlen zwischen 0 und 9. Index j kennzeichnet\ndie y-Richtung, Index i läuft formal von 0 bis 0.
0118 Datei \"%s\": Das Koordinatensystem (%s) weicht vom geforderten (%s) ab.
0119 Der Quellmittelpunkt (%1.1lf,%1.1lf) konnte nicht auf den\n%d. Gauß/Krüger-Meridianstreifen umgerechnet werden.
0120 Der Quellmittelpunkt (%1.1lf,%1.1lf) liegt außerhalb\ndes von Datei %s abgedeckten Gebietes.
0121 Zulässige Werte sind: %10.1lf <= x <= %10.1lf\n                      %10.1lf <= y <= %10.1lf
0122 Beim Analysieren der Daten in Datei \"%s\" trat ein Fehler auf.\nÜberprüfen Sie, ob die Daten in der richtigen Form abgespeichert\nwurden (zeilenweise Zahlen von 0 bis 9 ohne Leerzeichen).
0123 Nicht näher spezifizierter Fehler.
0124 Aus dem Kataster bestimmter Mittelwert von z0 ist %1.3lf m.\n
0125 Der Wert von z0 wird auf %2.2lf m gerundet.
0126 Für d0 ist ein unzulässiger Wert angegeben!
0127 Quellstärken für Stoff \"odor\" werden ignoriert.
0128 Es sind keine emittierten Stoffe angegeben!
0129 Beurteilungspunkt %02d liegt außerhalb des Rechengebietes.
0130 Für die Beurteilungspunkte müssen x- und y-Koordinate angegeben sein!
0131 Beurteilungspunkt %02d liegt oberhalb des Rechengebietes!
0132 Zur Erzeugung einer Zeitreihen-Datei muss eine meteorologische\nZeitreihe (AKTerm) angegeben sein (Parameter az)!
0133 Keine Zeitreihe gefunden, weder AKTerm noch AKS angegeben!
0134 Es gibt zeitabhängige Parameter, aber keine Datei \n%s\nin der ihre Werte angegeben sein könnten!
0135 Der Parameter \"%s\" ist situationsabhängig, es gibt aber keine Datei\n%s\nmit seinen Werten!
0136 Beachten Sie nähere Hinweise hierzu in der Protokolldatei!
0137 Die Datei \"%s\" hat nicht die richtige Struktur.
0138 Die Zeitreihen-Datei \"%s\" konnte nicht eingelesen werden.
0139 Die Zeitreihen-Datei \"%s\" wird verwendet.
0140 Die Zeitreihe umfasst mehr als ein Jahr.\nSie darf höchstens %d Intervalle enthalten!
0141 Es wurden keine gültigen Werte für HM in %s gefunden!
0142 Die für HM in %s gefundenen Werte werden ignoriert.
0143 Es wurden keine gültigen Werte für \"ri\" gefunden (%s)!
0144 Die Niederschlagsrate \"ri\" muss als zeitabhängig deklariert werden!
0145 Die Wertereihe für \"ri\" wird ignoriert (%s).
0146 Es wird die Anemometerhöhe ha=%1.1lf m verwendet.
0147 Die Angabe \"az %s\" wird ignoriert.
0148 Die Angabe \"as %s\" wird ignoriert.
0149 Die AKTerm umfasst mehr als ein Jahr.\nSie darf höchstens %d Intervalle enthalten!
0150 Verfügbarkeit der AKTerm-Daten %4.1f %%.
0151 Zeitreihen-Datei %s ausgeschrieben.
0152 AKTerm nicht als Zeitreihe \"%s\" ausgeschrieben!
0153 Die Zeitreihe \"%s\" hat nicht die richtige Struktur!
0154 Die Zeitreihe enthält nicht das Element \"%s\"!
0155 Das Element \"%s\" der Zeitreihe ist falsch positioniert!
0156 Das Element \"%s\" der Zeitreihe hat den falschen Datentyp!
0157 In der Zeitreihen-Datei fehlt der Parameter \"%s\"!
0158 In der Zeitreihen-Datei ist \"%s\" nicht als FLOAT-Zahl angegeben!
0159 Das %d-te Intervall der Zeitreihe dauert nicht %d Sekunden!
0160 Das für Netz %d vorgegebene Geländeprofil kann nicht verwendet werden!
0161 Ein Geländeprofil für Netz %d konnte nicht erstellt werden!
0162 Unvollständiger Satz von Geländeprofilen!
0163 Das angegebene Rechennetz ist fehlerhaft!
0164 In komplexem Gelände muss die Anemometerposition angegeben sein!
0165 Die Anemometerposition liegt außerhalb des Rechennetzes!
0166 Der Parameter \"%s\" darf nicht in Absolutkoordinaten angegeben sein!
0167 Es sind höchstens 20 Monitorpunkte zulässig!
0168 Der Parameter \"lc\" darf nur den Wert \"C\" oder \"german\" haben!
0169 Wertesatz für DMKp muss in der Form DMKp={a1;a2;a3;a4;a5;da;fk;fs;hs} angegeben sein!
0170 Die Gebäude müssen ENTWEDER direkt ODER durch Angabe einer Rasterdatei vorgegeben werden!
0171 Die Rasterdatei \"%s\" kann nicht eingelesen werden!
0172 Format der Rasterdatei: Dimension (dims) ungleich 2 oder Elementgröße (size) ungleich 4!
0173 Format der Rasterdatei: Das Datenformat muss vom Typ Integer sein (z.B. form  %%2d)!
0174 Format der Rasterdatei: Parameter dz nicht definiert oder kleiner 1!
0175 Format der Rasterdatei: Einer der Parameter \"x0\", \"y0\" oder \"dd\" ist nicht angegeben oder ungültig!
0176 Das Vertikalnetz kann nicht festgelegt werden (mehr als 100 Stützpunkte)!
0177 Das Vertikalraster muss mindestens bis zur doppelten Höhe des höchsten Gebäudes reichen!
0178 Ein vorgegebener Wert von nz ist größer als die Anzahl der Vertikalintervalle!
0179 Der Wert von nz eines Netzes muss mindestens so groß sein wie der des nächst feineren Netzes!
0180 Das feinste Netz muss mindestens bis zur doppelten Höhe des höchsten Gebäudes reichen!
0181 Die vertikale Ausdehnung (nz) des zweitfeinsten Netzes ist kleiner als der Maximalwert von hh!
0182 Mittelungszeit für Konzentration (in) nicht im erlaubten Bereich (5..3600)!
0183 Mittelungszeit für das Grenzschichtmodell (ib) nicht im erlaubten Bereich (60..3600)!
0184 Existierende Windfeldbibliothek wird verwendet.
0185 Windfeldbibliothek wurde erstellt.
0186 Es sind keine zeitlich variablen Parameter angegeben!
0187 Das Arbeits-Verzeichnis \"%s\" konnte nicht angelegt werden!
0188 Der Inhalt von Verzeichnis \"%s\" konnte nicht gelöscht werden!
0189 Es konnten keine Geländeprofile gefunden werden!
0190 Die existierende Windfeldbibliothek konnte nicht gelöscht werden!
0191 Das Verzeichnis für die Windfeldbibliothek konnte nicht angelegt werden!
0192 Die Windfeldbibliothek konnte nicht erstellt werden (Fehler %d)!
0193 Das Programm \"taldia\" konnte nicht ausgeführt werden!
0194 Der Pfadname ist zu lang!
0195 Option NOTALUFT erfordert die Datei zeitreihe.dmna!
0196 Die Arbeitsdateien konnten nicht erstellt werden!
0197 Prüfsumme
0198 >>> Keine Ausbreitungsrechnung nach TA Luft (Option NOTALUFT)!\n
0199 >>> Abweichung vom Standard (Option NOSTANDARD)!\n
0200 >>> Abweichung vom Standard (geänderte Einstellungsdatei %s.settings)!\n
0201 Existierende Geländedatei zg00.dmna wird verwendet.
0202 Existierende Geländedateien zg0*.dmna werden verwendet.
0203 Niederschlags-Datei %s eingelesen [%d,%d].
0204 g/m³
0205 µg/m³
0206 mg/m³
0207 pg/m³
0208 1/m³
0209 g/(m²*d)
0210 mg/(m²*d)
0211 µg/(m²*d)
0212 pg/(m²*d)
0213 1/(m²*s)
0214 kg/(ha*a)
0215 %
**** TalDef
0001 Geländedatei \"%s\" nicht lesbar!
0002 Datei \"%s\" kann nicht ausgeschrieben werden!
0003 Entweder Option Blm=.. oder Option(en) NOSHEAR|SPREAD!
0004 Die Zeitreihe \"%s\" konnte nicht geschrieben werden!
0005 Die Zeitreihe muss bei 0 Uhr eines Tages beginnen (gefunden \"%s\")!
0006 Gesamtniederschlag %1.0f mm in %1.0f h.
0007 Die Rasterquellen-Datei '%s' fehlt!
**** TalAKS
0000 %s: Klasse %d mit %6.4f
0001 %s: Summe = %6.4f
0002 Statistik \"%s\" mit Summe=%1.4f normiert.\n
0004 In Klasse %d: Summe=%4.0f\n
0005 Datei unvollständig!
0008 Eingabe: %s
0010 Fehlerhafte Wetterstatistik mit Niederschlag!
0013 Die Wetterstatistik muss im TA-Luft-Format vorliegen!
0014 Format-Fehler in der Wetterstatistik!
0015 Datei \"%s\" ausgeschrieben.
0017 %s (%1.1f mm/h), Klasse: %1.1f, Einheit: %s\n\n
0018 Wr\\Wg:
0019    Summe\n-----+
0020 Summe:
0021 Mittel: %1.2f\n\n
0022 - Erzeugt von %s (TalAKS %s)\n- Wetterstatistik %s\n
0024 Entweder Option Blm=.. oder Option(en) NOSHEAR|SPREAD!
0026 - Erzeugt von %s (TalAKS %s): Wetterstatistik \"%s\"\n
0027 - Formale Zeitreihe zum Anlegen einer Windfeld-Bibliothek\n
0029 TalAKS %s: Umwandlung TA-Luft-Statistik
0030 Ausbreitungsrechnung für %d Situationen
0036 Summe der Gewichte = %5.5f != 1.000!
0040 Gesamtniederschlag %1.0f mm.
**** TalAKT
0000 Die Datei \"%s\" kann nicht eingelesen werden!\n
0001 Unbekanntes Zeilenformat (Zeile zu kurz).\n
0002 Unbekanntes Zeilenformat (neues DWD-Format).\n
0003 Datei im DWD-Format ab 01.04.1998.\n
0004 Unbekanntes Zeilenformat (altes DWD-Format).\n
0005 Datei im DWD-Format vor 01.04.1998.\n
0006 Ungültige Angabe der Anemometerhöhen!
0007 Unzureichende Anzahl von Anemometerhöhen!
0008 Anemometerhöhe nicht lesbar!
0009 Ungültiges Zeilenformat der AKTerm!
0010 \nAKTerm \"%s\" mit %d Zeilen, Format %d\n
0011 Die AKTerm enthält zu wenig Daten!
0012 Zu wenig Elemente (<9) in Zeile %d.
0013 Zu wenig Elemente (<15) in Zeile %d!
0014 Zu wenig Elemente (<17) in Zeile %d!
0015 Ungültige Datenfolge in Zeile %d <%s>!
0016 SOLL: %d %04d-%02d-%02d.%02d:00:00
0017 IST:  %d %04d-%02d-%02d.%02d:00:00
0019 Aufruf:  TalAKTerm <Pfad> [<Option>]\n
0020 Option:  -a<xa>,<ya>,<ha>   Anemometerposition (m)\n
0021          -B<WindLib> Pfad+Name der Windfeldbibliothek\n
0022          -f<AKTerm>  Name der DWD-Zeitreihe\n
0023          -l<l>       Ausgabe von METLIB.DEF\n
0024                      <l>= Anzahl der Windrichtungen (2 oder 36)\n
0025          -m<Monat>   Zeitreihe nur für den Monat <Monat> \n
0026          -s<seed>    Anfangszahl für Zufallszahlengenerator\n
0027          -u<umin>    Mindestwert der Windgeschwindigkeit, Standard: %1.1f m/s\n
0028          -z<z0>,<d0> Z0 und D0 (m), Standard: %1.1f, %1.1f\n
0029 \nWarnung: %d Zeilen mit ua=0/ra>0 oder ua>0/ra=0 (Kalmen erfordern ua=0)\n\n
**** TalBlm
0030 Keine saisonale Mischungsschichthöhe.
0031 Klassenwerte Hm gesetzt auf %6.1f  %6.1f  %6.1f  %6.1f  %6.1f  %6.1f
0032 Klassenwerte Hm über Grund  %6.1f  %6.1f  %6.1f  %6.1f  %6.1f  %6.1f
0033 Saisonaler Wert für Hm (Monat %d) %1.1f -> %1.1f
0034 Hm über Grund für L=%1.1f kleiner als 400m: Hm=%1.1f, Grund=%1.1f!
**** TalDMK
0001 DMK: Start mit maximaler Divergenz %1.2e
0002 DMK: Geschätzt Rj=%8.8f, niter=%d, ntry=%d\n
0003 DMK: Durch Testen bestimmt Rj=%8.8f  (%8.8f)\n
0004 DMK: Wiederholung mit Rj=%8.8f\n
0005 DMK: Beendet mit maximaler Divergenz %1.2e
0013 DMK: SOR konvergiert nicht.
0022 DMK: %d aktive Flächen (total %d)
**** TalUtl
0000 Es werden alle Dateien in \"%s\" geloescht. Weiter? (j/n): 
0001 jJ
**** TalCfg
0000 de
0002 dry
0003 wet
0004 t
0005 i
0006 z
0007 s
0008 j
0009 s
0010 zbpz
0011 zbpv
0012 zbps
0013 zeitreihe
0014 niederschlag
